**Правила пользования газом**

* При пользовании газовыми приборами не забудьте открыть форточку.
* НЕ оставляйте без присмотра вклю­ченные газовые приборы.
* НЕ допускайте к пользованию газо­выми приборами детей дошкольного воз­раста, а также лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.
* Перед пользованием газовой колон­кой проверьте тягу.
* Содержите в чистоте и исправности газовые приборы.
* Перед розжигом горелки газифицированной отопительной печи откройте заслонку и проверьте тягу.
* Все неисправности газовых приборов должны устраняться ТОЛЬКО специалистами.
* НЕ применяйте открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого используется мыльный раствор).

**В случае прекращения подачи газа или при появлении запаха газа НЕОБХОДИМО:**

* Перекрыть краны на плите и кран на газопроводе перед плитой;
* Проветрить помещение;
* Вызвать аварийную газовую службу;
* Не допускать применения открытого огня, не курить, не выключать и не выключать электроприборы и электроосвещение.

**Способы обнаружения утечки газа:**

* **Визуально** - если смочить мыльной водой поверхность газовых труб, соединений, клапанов газовых баллонов, то в месте утечки образуются мыльные пузыри;
* **На слух** - в случае обрыва пламени газ выходит с шипением;
* **По запаху** - характерный запах газа становится сильнее вблизи места утечки;

**Правила эксплуатации баллонов:**

1. Перевозка баллонов в автомашинах (подручных средствах) должна производиться с предохранительным колпаками и с применением устройств, предохраняющих баллон от ударов и перемещений;
2. Категорически запрещается:
	* эксплуатация неисправного баллона, баллона с внешними повреждениями и с истекшим сроком освидетельствования;
	* транспортировка баллона, имеющего утечку газа;
	* самостоятельно производить ремонт баллона и запорной арматуры;
3. Баллоны должны храниться в хорошо проветриваемых помещениях. Не разрешается хранить баллоны в жилых помещениях, санузлах, коридорах, а также ближе 1м. от отопительного прибора;